{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["封面","清单说明","第100章","第200章","第300章","第400章","第500章","第600章","第700章","汇总表","其他5.1-5.5表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":14,"n_cols":1,"rows_kept":14,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[" G211镇远火车站至台江施洞段公路改扩建工程施工第TJSG-2合同段 "]
[]
[]
[]
["工 程 量 清 单"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["二○一六年 七 月  "]

{"sheet":"清单说明","index":1,"n_rows":25,"n_cols":1,"rows_kept":25,"flags":["formulas_cached_only"]}
["第五章  工程量清单"]
[]
["1.工程量清单说明"]
["    1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。"]
["    1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。"]
["    1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。"]
["    1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。"]
["    1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。"]
["    1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。"]
["    1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。"]
[]
["2.投标报价说明"]
["    2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。"]
["    2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。"]
["    2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格子目，但不能得到结算与支付。"]
["    2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的费用的单价或总额价之中。"]
["    2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、折卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。"]
["    2.6安全生产费为投标上限价的1.5%计算。"]
["    2.7工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。"]
[]
["3.其他说明"]
["    3.1按国家、贵州省及黔东南州的现行法律、法令和条例的规定，税及其附加税项,均应含入清单各子目报价中，并由承包人自行缴纳。"]
["    3.2工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至第700章的合计金额，保险费率为3.5‰；第三方责任险的投保金额为1000万元，保险费率为10‰。工程量清单第100章内列有上述保险费的支付子目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所投其它保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。"]
["    3.3对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术性差错，应按招标文件规定予以修正。"]
["    3.4 业主保留要求澄清或修改不平衡报价的权利。"]

{"sheet":"第100章","index":2,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[2,0,2,5],[20,0,20,3],[20,4,20,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单表"]
["合同段：G211镇远火车站至台江施洞段公路改扩建工程2标",{"$nulls":4},"货币单位:元"]
["第100章    总    则"]
["子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
["101-1","保险费","","","",""]
["-a","按合同条款规定，提供建筑工程一切险","总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","按合同条款规定，提供第三者责任险","总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["102-1","竣工文件","总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["102-2","施工环保费","总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["102-3","安全生产费","总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["102-4","工程管理软件（暂估价）","总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["103-1","临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)（3.05km）","总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["103-2","临时占地(31.3亩)","总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["103-3","临时供电设施","",""]
["-a","设施架设、拆除（4.5km）","总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","设施维修","月",24,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["103-4","电信设施的提供、维修与拆除（3.6km）","总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["103-5","供水与排污设施","总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["104-1","承包人驻地建设","总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["","","",null,"",""]
["清单 第100章  合计   人民币 元",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"第200章","index":3,"n_rows":173,"n_cols":6,"rows_kept":173,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[2,0,2,5],[172,0,172,3],[172,4,172,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单表"]
["合同段：G211镇远火车站至台江施洞段公路改扩建工程2标",{"$nulls":4},"货币单位:元"]
["第200章    路    基"]
["子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
["202-1","清理与掘除","","","",""]
["-a","清理现场","m2",1610,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","砍伐树木、挖根","棵",1800,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-c","砍挖灌木林(直径10cm以下)稀","m2",1870,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-d","砍挖灌木林(直径10cm以下)密","m2",1290,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-e","挖竹根","m3",10,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-f","清除表土","m3",805,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["202-2","挖除旧路面","","",""]
["-a","水泥混凝土路面","m2","",""]
["-b","沥青混凝土路面","m2","",""]
["-c","碎石路面","m2","",""]
["202-3","拆除结构物","","",""]
["-a","钢筋混凝土结构（施洞大桥修复凿除原桥面）","m3",190.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","混凝土结构","m3","",""]
["-c","砖、石及其他砌体结构","m3","",""]
["203-1","路基挖方","",""]
["-a","挖土方（含平交、改沟、保通）","m3",48631,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","挖石方（含平交、改沟）","m3",399585.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-c","挖除非适用材料（不含淤泥）","m3","",""]
["-d","挖淤泥","m3","",""]
["203-2","改河、改渠、改路挖方","","",""]
["-a","挖土方","m3","",""]
["-b","挖石方","m3","",""]
["-c","……","","",""]
["204-1","路基填筑（包括填前压实）","","",""]
["-a","换填土","m3",""]
["-b","利用土方（含保通）","m3",25895,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-c","利用石方（含平交、保通）","m3",314235,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-d","利用土石混填","m3",""]
["-e","耕地填前压实","m2",5880,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-f","粉煤灰路堤","m3",""]
["-g","结构物台背回填","m3","",""]
["-h","锥坡及台前溜坡填土","m3","",""]
["204-2","改河、改渠、改路填筑","","",""]
["-a","利用土方","m3","",""]
["-b","利用石方","m3","",""]
["-c","借土填筑","m3","",""]
["205-1","软土地基处理","",""]
["-a","低填浅挖路基","m3",340,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","陡坡路堤及填挖交界处理（土工格栅）","m2",37800,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-c","挖软土、淤泥换填石方","m3",20560,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-d","预压与超载预压","m3"]
["-e","真空预压与真空堆载预压","m3","",""]
["-f","袋装砂井","m","",""]
["-g","塑料排水板","m","",""]
["-h","加固土桩","m","",""]
["-i","碎石桩","m","",""]
["-j","砂桩","m","",""]
["-k","CFG桩","m","",""]
["-l","土工织物","m2","",""]
["-m","强夯","m2","",""]
["-n","强夯置换","m3","",""]
["205-2","滑坡处理","m3","",""]
["205-3","岩溶洞回填","m3","",""]
["205-4","膨胀土处理","","",""]
["-a","厚…mm石灰土改良","m2","",""]
["205-5","黄土处理","","",""]
["-a","陷穴","m3","",""]
["205-6","盐渍土处理","","",""]
["-a","厚…mm","m2","",""]
["205-7","风积沙填筑","m3","",""]
["205-8","季节性冻土改性处理","m3","",""]
["207-1","M…浆砌片石边沟","m","",""]
["-a","M7.5浆砌片石边沟（含平交、改沟）","m3",15528.34,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","边沟盖板（C30混凝土）（含平交）","m3",207.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["207-2","M…浆砌片石排水沟","m","",""]
["207-3","M7.5浆砌片石截水沟（弃土场）","m3",241.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["207-4","M…浆砌片石急流槽","m3","",""]
["207-5","…mm×…mm 路基盲沟","m","",""]
["207-6","涵洞上下游改沟、改渠铺砌","m3","",""]
["207-7","现浇混凝土坡面排水结构物","m3","",""]
["207-8","预制混凝土坡面排水结构物","m3","",""]
["208-1","植物护坡","","",""]
["-a","种草","m2","",""]
["-b","三维植被网护坡","m2","",""]
["-c","客土喷播护坡","m2","",""]
["208-2","干砌片石","m3","",""]
["208-3","M…浆砌片石护坡","","",""]
["-a","拱形护坡","m3","",""]
["-b","方格护坡","m3","",""]
["208-4","预制混凝土块护坡","","",""]
["-a","预制空心砖护坡","m3","",""]
["-b","拱形骨架护坡","m3","",""]
["-c","方格护坡","m3","",""]
["-d","预制六棱砖护坡","m3","",""]
["208-5","护面墙","","",""]
["-a","M7.5浆砌片（块）石","m3",3391,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","C…混凝土","m3",""]
["-c","砂砾（碎石）垫层","m3",""]
["208-5-1","高填深挖路基（框架锚杆）"]
["-a","现浇（C25）","m3",980,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","预制块（C25）","m3",175,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-c","锚杆","m",14756,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["208-6","封面","m2",""]
["208-7","捶面","m2",""]
["209-1","砌体挡土墙","",""]
["-a","M7.5浆砌片（块）石","m3"]
[null,"路肩墙","m3",22048.25,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"护脚墙","m3",1499.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","M…浆砌混凝土块","m3","",""]
["-c","M…浆砌料石","m3","",""]
["-d","砂砾垫层","m3","",""]
["-e","M7.5浆砌片（块）石（弃土场）","m3",895.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["209-2","干砌挡土墙","","",""]
["-a","片（块）石（路肩墙）","m3",1356,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","砂砾垫层","m3",""]
["209-3","混凝土挡土墙","",""]
["-a","C25片石混凝土（路肩墙）","m3",7820.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","钢筋","kg",""]
["-c","砂砾垫层","m3",""]
["209-4","砌石护肩（M7.5）","m3",9533,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["210-1","锚杆挡土墙","",""]
["-a","混凝土立柱","m3","",""]
["-b","混凝土挡板","m3","",""]
["-c","锚杆","kg","",""]
["-d","钢筋","kg","",""]
["210-2","锚定板挡土墙","","",""]
["-a","混凝土锚定板","m3","",""]
["-b","钢筋混凝土肋柱","m3","",""]
["-c","混凝土挡板","m3","",""]
["-d","拉杆","m3","",""]
["-e","钢筋","kg","",""]
["211-1","加筋土挡墙","","",""]
["-a","M…浆砌片石基础","m3","",""]
["-b","C…混凝土基础","m3","",""]
["-c","C…混凝土帽石","m3","",""]
["-d","C…混凝土墙面板","m3","",""]
["-e","C…钢筋混凝土带","m3","",""]
["-f","聚丙烯土工带","kg","",""]
["212-1","挂网土工格栅喷浆防护边坡","","",""]
["-a","厚…mm喷浆防护边坡","m2","",""]
["-b","铁丝网","kg","",""]
["-c","土工格栅","m2","",""]
["-d","锚杆","m","",""]
["212-2","挂网锚喷混凝土防护边坡（全坡面）","","",""]
["-a","厚…mm喷混凝土防护边坡","m2","",""]
["-b","钢筋网","kg","",""]
["-c","铁丝网","kg","",""]
["-d","土工格栅","m2","",""]
["-e","锚杆","m","",""]
["212-3","坡面防护","","",""]
["-a","厚…mm 喷射混凝土","m2","",""]
["-b","厚…mm 喷射水泥砂浆","m2","",""]
["212-4","土钉支护","","",""]
["-a","土钉钻孔桩","m","",""]
["-b","土钉预制击入桩","m","",""]
["-c","厚…mm 喷射混凝土","m2","",""]
["-d","钢筋","kg","",""]
["-e","钢筋网","kg","",""]
["-f","网格梁、立柱、挡土板","m3","",""]
["-g","土工格栅","m2","",""]
["213-1","预应力锚索（钢铰线规格）","m","",""]
["213-2","混凝土锚固板（C…）","m3","",""]
["214-1","混凝土抗滑桩","","",""]
["-a","…m×…m，C…混凝土抗滑桩","m","",""]
["-b","…m×…m，C…混凝土抗滑桩","m","",""]
["-c","钢筋（带肋钢筋）","kg","",""]
["214-2","桩板式抗滑挡墙","","",""]
["-a","挡土板","m3","",""]
["-b","……","","",""]
["215-1","浆砌片石河床铺砌（M…）","m3","",""]
["215-2","浆砌片石顺坝（M…）","m3","",""]
["215-3","浆砌片石丁坝（M…）","m3","",""]
["215-4","浆砌片石调水坝（M…）","m3","",""]
["215-5","浆砌片石锥坡（M7.5）","m3"]
["-a","锥坡（M7.5）","m3",150.82,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","锥坡填土","m3",907.84,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["","","","","",""]
["清单 第200章  合计   人民币 元",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"第300章","index":4,"n_rows":92,"n_cols":6,"rows_kept":92,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[2,0,2,5],[91,0,91,3],[91,4,91,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单表"]
["合同段：G211镇远火车站至台江施洞段公路改扩建工程2标",{"$nulls":4},"货币单位:元"]
["第300章    路    面"]
["子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
["302-1","碎石垫层","","","",""]
["-a","厚…mm","m2","","",""]
["302-2","砂砾垫层","","","",""]
["-a","厚…mm","m2","","",""]
["302-3","水泥稳定土垫层","","","",""]
["-a","厚…mm","m2","","",""]
["302-4","石灰稳定土垫层","","","",""]
["-a","厚…mm","m2","","",""]
["303-1","石灰稳定土底基层","","","",""]
["-a","厚…mm","m2","","",""]
["303-2","搭板、埋板下石灰稳定土底基层","m3","",null,""]
["303-3","填隙碎石底基层（150mm）(平交)","m2",8004,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["304-1","水泥稳定土底基层","",""]
["-a","厚…mm","m2",""]
["304-2","搭板、埋板下水泥稳定土底基层","m3",""]
["304-3","水泥稳定土基层","",""]
["-a","厚300mm","m2",108970,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","厚200mm（平交）","m2",8004,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["305-1","石灰粉煤灰稳定土底基层","","",""]
["-a","厚…mm","m2","",""]
["305-2","搭板、埋板下石灰粉煤灰稳定土底基层","m3","",""]
["305-3","石灰工业废渣稳定土基层","","",""]
["-a","厚…mm","m2","",""]
["306-1","级配碎石底基层","","",""]
["-a","厚150mm","m2",94400,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","厚200mm","m2",14500,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["306-2","搭板、埋板下级配碎石底基层","m3",""]
["306-3","级配碎石基层","",""]
["-a","厚…mm","m2","",""]
["306-4","级配砾石底基层","","",""]
["-a","厚…mm","m2","",""]
["306-5","搭板、埋板下级配砾石底基层","m3","",""]
["306-6","级配砾石基层","","",""]
["-a","厚…mm","m2","",""]
["307-1","沥青稳定碎石基层（ATB-25）","","",""]
["-a","厚…mm","m2","",""]
["-b","厚…mm","m2","",""]
["308-1","透层","m2","",""]
["308-2","黏层","m2",null,""]
["309-1","细粒式沥青混凝土","","",""]
["-a","厚…mm","m2","",""]
["-b","厚…mm","m2","",""]
["309-2","中粒式沥青混凝土","","",""]
["-a","厚60mm","m2",108970,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","厚50mm（平交）","m2",8004,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["309-3","粗粒式沥青混凝土","",""]
["-a","厚…mm","m2",""]
["-b","厚…mm","m2",""]
["310-1","沥青表面处治","",""]
["-a","厚…mm","m2",""]
["-b","厚…mm","m2",""]
["310-2","封层","m2",108970,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["311-1","细粒式改性沥青混合料路面","","",""]
["-a","厚…mm","m2","",""]
["-b","厚…mm","m2","",""]
["311-2","中粒式改性沥青混合料路面","","",""]
["-a","厚…mm","m2","",""]
["-b","厚…mm","m2","",""]
["311-3","SMA路面","","",""]
["-a","厚…mm","m2","",""]
["-b","厚…mm","m2","",""]
["312-1","水泥混凝土面板","","",""]
["-a","厚…mm（混凝土弯拉强度…MPa）","m2","",""]
["-b","厚…mm（混凝土弯拉强度…MPa）","m2","",""]
["312-2","钢筋","","",""]
["-a","HPB235","kg","",""]
["-b","HRB335","kg","",""]
["313-1","培土路肩","m3",""]
["313-2","中央分隔带回填土","m3",""]
["313-3","现浇混凝土加固土路肩(C25混凝土)","m3",3959.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["313-4","混凝土预制块加固土路肩","m",null,null,""]
["313-5","混凝土预制块路缘石","m","",null,""]
["314-1","排水管","","",null,""]
["-a","PVC-U管（φ…mm）","m","",null,""]
["-b","铸铁管（φ…mm）","m","","",""]
["-c","混凝土管（φ…mm）","m","","",""]
["314-2","纵向雨水沟（管）","m","","",""]
["314-3","C…级混凝土集水井","座","","",""]
["314-4","中央分隔带渗沟（…mm×…mm×…mm）","m","","",""]
["314-5","沥青油毡防水层","m2","","",""]
["314-6","路肩排水沟","","","",""]
["-a","混凝土路肩排水沟","m","","",""]
["-b","砂砾垫层","m3","","",""]
["-c","土工布","m2","","",""]
["314-7","拦水带","","","",""]
["-a","沥青混凝土拦水带","m","","",""]
["-b","水泥混凝土拦水带","m","","",""]
["清单 第300章  合计   人民币 元",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"第400章","index":5,"n_rows":103,"n_cols":6,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[2,0,2,5],[102,0,102,3],[102,4,102,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单表"]
["合同段：G211镇远火车站至台江施洞段公路改扩建工程2标",{"$nulls":4},"货币单位:元"]
["第400章    桥梁、涵洞"]
["子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
["401-1","桥梁荷载试验（暂估价）","总额","","",""]
["401-2","地质钻探及取样试验（暂定工程量）","","","",""]
["-a","φ70mm","m","","",""]
["-b","φ110mm","m","","",""]
["403-1","基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉桩、沉井等)","","","",""]
["-a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg","","",""]
["-b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg","","",""]
["403-2","下部结构钢筋","","","",""]
["-a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg","","",""]
["-b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg","","",""]
["403-3","上部结构钢筋","","","",""]
["-a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg","","",""]
["-b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg","","",""]
["403-4","附属结构钢筋","","","",""]
["-a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg","","",""]
["-b","带肋钢筋(HRB335、HRB400)","kg","","",""]
["404-1","干处挖土方","m3","","",""]
["404-2","水下挖土方","m3","","",""]
["404-3","干处挖石方","m3","","",""]
["404-4","水下挖石方","m3","","",""]
["405-1","钻孔灌注桩（φ…m）","m","","",""]
["405-2","钻取混凝土芯样（φ70mm）(暂定工程量)","m","","",""]
["405-3","破坏荷载试验用桩（φ…m）〔暂定工程量〕","m","","",""]
["406-1","钢筋混凝土沉桩（φ…m）","m","","",""]
["406-2","预应力混凝土沉桩（φ…m）","","","",""]
["406-3","试桩（φ…m）","m","","",""]
["407-1","挖孔灌注桩（φ…m）","m","","",""]
["407-2","钻取混凝土芯样（φ70mm）〔暂定工程量〕","m","","",""]
["407-3","破坏荷载试验用桩（φ…m）〔暂定工程量〕","m","","",""]
["408-1","桩的检验荷载试验〔暂定工程量〕（φ…m）（KN）","每一试桩","","",""]
["408-2","φ…m 桩破坏荷载试验（…m）〔暂定工程量〕","每一试桩","","",""]
["409-1","钢筋混凝土沉井","","","",""]
["-a","井壁混凝土（C…）","m3","","",""]
["-b","顶板混凝土（C…）","m3","","",""]
["-c","填芯混凝土（C…）","m3","","",""]
["-d","封底混凝土（C…）","m3","","",""]
["410-1","混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台；但不包括桩基）","m3","","",""]
["410-2","混凝土下部结构","m3","","",""]
["410-3","现浇混凝土上部结构","m3","","",""]
["410-4","预制混凝土上部结构","m3","","",""]
["410-5","上部结构现浇整体化混凝土","m3","","",""]
["410-6","现浇混凝土附属结构","m3","","",""]
["410-7","预制混凝土附属结构","m3","","",""]
["411-1","先张法预应力钢丝","kg","",null,""]
["411-2","先张法预应力钢绞线","kg","","",""]
["411-3","先张法预应力钢筋","kg","","",""]
["411-4","后张法预应力钢丝","kg","","",""]
["411-5","后张法预应力钢绞线","kg","","",""]
["411-6","后张法预应力钢筋","kg","","",""]
["411-7","现浇预应力混凝土上部结构","m3","","",""]
["411-8","预制预应力混凝土上部结构","m3","","",""]
["413-1","浆砌片石","","","",""]
["-a","M……","m3","","",""]
["413-2","浆砌块石","","","",""]
["-a","M……","m3","","",""]
["413-3","浆砌料石","","","",""]
["-a","M……","m3","","",""]
["413-4","浆砌预制混凝土块","","","",""]
["-a","M……","m3","","",""]
["415-1","沥青混凝土桥面铺装（厚…mm）","m2","","",""]
["-a","中粒式沥青混凝土（厚75mm）（施洞大桥修复）","m2",1525,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","细粒式沥青混凝土（厚50mm）（施洞大桥修复）","m2",1525,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["415-2","水泥混凝土桥面铺装(C…,厚…mm)","m2","",""]
["415-3","防水层（厚…mm）（施洞大桥修复）","m2",4575,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["416-1","矩形板式橡胶支座","个",""]
["416-2","圆形板式橡胶支座","个","",""]
["416-3","球冠圆板式橡胶支座","个","",""]
["416-4","盆式支座","个","",""]
["416-5","隔震橡胶支座","个","",""]
["416-6","球形支座","个","",""]
["417-1","橡胶伸缩装置","m","",""]
["417-2","模数式伸缩装置","m","",""]
["417-3","梳齿板式伸缩装置","m","",""]
["417-4","填充式材料伸缩装置","m","",""]
["417-5","伸缩缝疏通（施洞大桥修复）","m",21,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["417-6","疏通排水管（施洞大桥修复）","m",176,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["419-1","单孔钢筋混凝土圆管涵（φ75m）（含平交）","m",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-a","单孔钢筋混凝土圆管涵（φ75m）","m",88.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","平交管涵（1-d75）","m",70,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["419-2","双孔钢筋混凝土圆管涵（φ…m）","m",""]
["419-3","钢筋混凝土圆管倒虹吸管涵（φ…m）","m",""]
["420-1","钢筋混凝土盖板涵（…m×…m）","m",""]
["-a","（1.5m×1.5m）","m",492.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","（1.5m×2.0m）","m",9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-c","（2.0m×2.0m）","m",106.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-d","（1-3.0m×2.5m）","m",23.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-e","（1-3.0m×3.0m）","m",39.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-f","（1-5.0m×4.0m）","m",58.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["420-2","钢筋混凝土箱涵（…m×…m）","m",""]
["420-3","钢筋混凝土盖板通道涵（…m×…m）","m",""]
["420-4","钢筋混凝土箱形通道涵（…m×…m）","m","",""]
["421-1","拱涵（…m×…m）","m","",""]
["421-2","拱形通道涵（…m×…m）","m","",""]
["422-1","环氧砂浆修补（4cm）（施洞大桥修复）","m2",7.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["422-2","碳纤维布（施洞大桥修复）","m2",50,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["422-3","桥梁施工平台车（施洞大桥修复）","台班",10,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["422-4","支架搭设（施洞大桥修复）","m2",100,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["清单 第400章  合计   人民币 元",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"第500章","index":6,"n_rows":100,"n_cols":6,"rows_kept":100,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[2,0,2,5],[99,0,99,3],[99,4,99,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单表"]
["合同段：G211镇远火车站至台江施洞段公路改扩建工程2标",{"$nulls":4},"货币单位:元"]
["第500章    隧    道"]
["子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
["502-1","洞口、明洞开挖","","","",""]
["-a","土方","m3","","",""]
["-b","石方","m3","","",""]
["-c","弃方超运","m3·km","","",""]
["502-2","防水与排水","","","",""]
["-a","M…浆砌片石截水沟","m3","","",""]
["-b","无纺布","m2","","",""]
["","……","","","",""]
["502-3","洞口坡面防护","","","",""]
["-a","M…浆砌片石","m3","","",""]
["-b","C…喷射混凝土","m3","","",""]
["-c","种植草皮","m2","","",""]
["-d","锚杆","kg","","",""]
["-e","钢筋网","kg","","",""]
["502-4","洞门建筑","","","",""]
["-a","C…混凝土","m3","","",""]
["-b","M…浆砌粗料石（块石）","m3","","",""]
["-c","钢筋","kg","","",""]
["502-5","明洞衬砌","","","",""]
["-a","C…混凝土","m3","","",""]
["-b","光圆钢筋（HPB235）","kg","","",""]
["-c","带肋钢筋（HRB335）","kg","","",""]
["","…","","","",""]
["502-6","遮光棚（板）","","","",""]
["-a","C…混凝土","m3","","",""]
["-b","光圆钢筋（HPB235）","kg","","",""]
["-c","带肋钢筋（HRB335）","kg","","",""]
["","…","","","",""]
["502-7","洞顶回填","","","",""]
["-a","回填土石方","m3","","",""]
["503-1","洞身开挖","","","",""]
["-a","土方","m3","","",""]
["-b","石方","m3","","",""]
["-c","弃方超运","m3·km","","",""]
["503-2","超前支护","","","",""]
["-a","锚杆（规格）","m","","",""]
["-b","小钢管（规格）","m","","",""]
["-c","管棚（规格）","m","","",""]
["-d","注浆小导管（规格）","m","","",""]
["-e","型钢（规格型号）","kg","","",""]
["","…","","","",""]
["503-3","初期支护","","","",""]
["-a","C…喷射钢纤维混凝土","m3","","",""]
["-b","C…喷射混凝土","m3","","",""]
["-c","注浆锚杆（规格）","m","","",""]
["-d","锚杆（规格）","m","","",""]
["-e","钢筋网","kg","","",""]
["503-4","木材","m3","","",""]
["504-1","洞身衬砌","","","",""]
["-a","C…混凝土","m3","","",""]
["-b","C…防水混凝土","m3","","",""]
["-c","C…砂浆砌粗料石（块石）","m3","","",""]
["-d","光圆钢筋（HPB235）","kg","","",""]
["-e","带肋钢筋（HRB335）","kg","","",""]
["504-2","C…仰拱、铺底混凝土","m3","","",""]
["504-3","C…边沟、电缆沟混凝土","m3","","",""]
["504-4","洞室门（规格）","个","","",""]
["504-5","洞内路面","","","",""]
["-a","C…混凝土（厚…mm）","m2","","",""]
["-b","光圆钢筋（HPB235）","kg","","",""]
["-c","带肋钢筋（HRB335）","kg","","",""]
["505-1","防水与排水","","","",""]
["-a","防水板","m2","","",""]
["-b","无纺布","m2","","",""]
["-c","止水带","m","","",""]
["-d","止水条","m","","",""]
["-e","压注水泥-水玻璃浆液","t","","",""]
["-f","压注水泥浆液","t","","",""]
["-g","压浆钻孔","m","","",""]
["-h","排水管（φ…mm）","m","","",""]
["","……","","","",""]
["506-1","洞内防火涂料","","","",""]
["-a","喷涂防火涂料","m2","","",""]
["506-2","洞内装饰工程","","","",""]
["-a","镶贴瓷砖","m2","","",""]
["-b","喷涂混凝土专用漆","m2","","",""]
["508-1","监控量测","","","",""]
["-a","必测细目（项目名称）","总额","","",""]
["-b","选测项目（项目名称）","总额","","",""]
["509-1","地质预报（探测手段）","总额","","",""]
["510-1","预埋件","","","",""]
["-a","通风设施预埋件","kg","","",""]
["-b","通信设施预埋件","kg","","",""]
["-c","照明设施预埋件","kg","","",""]
["-d","监控设施预埋件","kg","","",""]
["-e","供配电设施预埋件","kg","","",""]
["","……","","","",""]
["510-2","消防设施","","","",""]
["-a","供水钢管（铸铁管）（φ…m）","m","","",""]
["-b","消防洞室防火门","套","","",""]
["-c","集水池","座","","",""]
["-d","蓄水池","座","","",""]
["-e","泵房","座","","",""]
["","……","","","",""]
[]
["清单 第500章  合计   人民币 元",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"第600章","index":7,"n_rows":86,"n_cols":6,"rows_kept":86,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[2,0,2,5],[85,0,85,3],[85,4,85,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单表"]
["合同段：G211镇远火车站至台江施洞段公路改扩建工程2标",{"$nulls":4},"货币单位:元"]
["第600章    安全设施及预埋管线"]
["子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
["602-1","C25混凝土护栏","m",750,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["602-2","单面波形梁钢护栏","m",6510,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["602-3","双面波形梁钢护栏","m",""]
["602-4","活动式钢护栏","个","",""]
["602-5","波形梁钢护栏起、终端头","","",""]
["-a","分设型圆头式端头","个","",""]
["-b","分设型地锚式端头","个","",""]
["-c","组合型圆端头","个","",""]
["602-6","缆索护栏","","",""]
["-a","路侧缆索护栏","m","",""]
["-b","中央分隔带缆索护栏","m","",""]
["602-7","C…混凝土基础","m3","",""]
["603-1","铁丝编织网隔离栅","m","",""]
["603-2","刺铁丝隔离栅","m","",""]
["603-3","钢板网隔离栅","m","",""]
["603-4","电焊网隔离栅","m","",""]
["603-5","桥上防护网","m","",""]
["603-6","钢筋混凝土立柱","根","",""]
["603-7","钢立柱","根","",""]
["604-1","单柱式交通标志","个",99,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["604-2","双柱式交通标志","个",""]
["604-3","三柱式交通标志","个",""]
["604-4","门架式交通标志","个",""]
["604-5","单悬臂式交通标志","个"]
["-a","悬臂Ⅰ型","个",17,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","悬臂Ⅱ型B","个",12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-c","悬臂Ⅱ型C","个",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-d","悬臂Ⅱ型D","个",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["604-6","双悬臂式交通标志","个",""]
["604-7","悬挂式交通标志","个",""]
["604-8","里程碑","个",14,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["604-9","公路界碑","个",275,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["604-10","百米桩","个",117,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["604-11","防撞桶","个",""]
["604-12","平交道口桩","根",128,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["604-13","公示牌","块",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["604-14","诱导标志","块",9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["604-15","警示灯","个",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["605-1","热熔型涂料路面标线","",""]
["-a","沥青路面热熔标线","m2",6402.88,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["605-2","溶剂常温涂料路面标线","",""]
["-a","……","m2","",""]
["605-3","溶剂加热涂料路面标线","","",""]
["-a","……","m2","",""]
["605-4","水性涂料路面标线","","",""]
["-a","……","m2","",""]
["605-5","突起路标","个","",""]
["605-6","轮廓标","","",""]
["-a","柱式轮廓标","个","",""]
["-b","附着式轮廓标","个","",""]
["605-7","立面标记","处","",""]
["605-8","锥形路标","个","",""]
["605-9","震动减速标线","m2",1099.56,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["606-1","防眩板","块","",""]
["606-2","防眩网","m","",""]
["607-1","人（手）孔","个","",""]
["607-2","紧急电话平台","个","",""]
["607-3","管道工程","","",""]
["-a","铺设…孔φ…塑料管（钢管）管道","m","",""]
["-b","铺设…孔φ…塑料管（钢管）管道","m","",""]
["-c","铺设…孔φ…塑料管（钢管）管道","m","",""]
["-d","铺设…孔φ…塑料管（钢管）管道","m","",""]
["-e","制作、安装过桥管箱(包括两端接头管箱)","m","",""]
["608-1","收费亭","","",""]
["-a","单人收费亭","个","",""]
["-b","双人收费亭","个","",""]
["608-2","收费天棚","m2","",""]
["608-3","收费岛","","",""]
["-a","单向收费岛","个","",""]
["-b","双向收费岛","个","",""]
["608-4","地下通道（高×宽）","m","",""]
["608-5","预埋管线","","",""]
["-a","（管线规格）","m","",""]
["-b","（管线规格）","m","",""]
["608-6","架设管线","","",""]
["-a","（管线规格）","m","",""]
["-b","（管线规格）","m","",""]
["609-1","停车休息区","个",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["609-2","观景台工程","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["609-3","彩色防滑块（其他绿化工程）","块",851,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["","","","",null,""]
["清单 第600章  合计   人民币 元",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"第700章","index":8,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[2,0,2,5],[30,0,30,3],[30,4,30,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单表"]
["合同段：G211镇远火车站至台江施洞段公路改扩建工程2标",{"$nulls":4},"货币单位:元"]
["第700章    绿化及环境保护"]
["子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
["702-1","开挖并铺设表土","m3","","",""]
["702-2","铺设利用的表土","m3","","",""]
["703-1","撒播草种（含弃土场、废弃路段绿化、路堤绿化）","m2",14547,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["703-2","铺植草皮","","",""]
["-a","马尼拉草皮","m2","",""]
["-b","美国二号草皮","m2","",""]
["","……","","",""]
["703-3","绿地喷灌管道","m","",""]
["704-1","人工种植乔木","","",""]
["-a","香樟","棵",3574,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","栾树（含废弃路段绿化）","棵",1092,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-c","杜英（废弃路段绿化）","棵",36,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-d","红叶李（废弃路段绿化）","棵",55,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-e","种植土（废弃路段绿化、挡墙绿化）","m3",643,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["704-2","人工种植灌木","",""]
["-a","红叶石楠（废弃路段绿化）","棵",362,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","火棘（挡墙绿化）","棵",125,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-c","金银花（挡墙绿化）","棵",300,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-d","迎春（挡墙绿化）","棵",175,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["704-3","人工种植攀缘植物","棵","",""]
["706-1","吸、隔声板声屏障","m","",""]
["706-2","吸声砖声屏障","m3","",""]
["706-3","砖墙声屏障","m3","",""]
["706-4","生物防护","m2",79192.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["706-5","平台挡块（挡墙绿化）","m3",9.14,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["","","","","",""]
["清单 第700章  合计   人民币 元",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"汇总表","index":9,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,1],[11,1,11,2],[12,1,12,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  第5章    工程量清单"]
["E.工程量清单汇总表"]
[{"$nulls":3},"     货币单位：人民币元"]
["序号","章次","科目名称","金额"]
[1,100,"总则",{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,200,"路基",{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,300,"路面",{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,400,"桥梁、涵洞",{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,500,"隧道",{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,600,"安全设施及预埋管线",{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,700,"绿化及环境保护",{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"第100章至700章清单合计",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"投标价 =（8）",null,{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"其他5.1-5.5表","index":10,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"flags":["formulas_cached_only"]}
["施工招标文件范本中涉及工程量清单5.2 计日工表、5.3 暂估价表、5.5 工程量清单单价分析表可不填报"]